1

Application Modes

切换不同模式，可以改变当下各种操作所带来的效果。

切换模式：Setup –> Application Mode ->

2

更新PAD

在绘制封装的时候，如果PAD文件经过修改，需要刷新

Tools -> Padstack->Replace 替换掉被修改的pad 或者 Tools -> Padstack->Refresh直接刷新

SuperFilter

配合Find栏一起使用，可以临时改变鼠标备选的元素，操作完成之后请改回Off，否则无法选中对应目标。

LOGO等创建

File ->new

Filetype: Mechanical Symbol 然后绘制LOGO即可

机械板框和装配孔

同样是Mechanical Symbol 只不过要添加板框的时候选取层为 Board Geometry/Outline

定位孔则选择 Add pin 在右侧的Padstack中输入定位孔文件名称（不含后缀名，但要保证其名称路径符合Padpath内）

禁布区

Probe Keepout：禁止放置测试点

Gloss Keepout： 禁止执行Gloss 下优化类的命令